Note: 
1.Flash BIOS & EC command Important Notice!!
          GO             :  Flash EC+BIOS
          GO ME     :  Flash EC+BIOS+ME
          GO BIOS  : Flash BIOS
          GO EC       : Flash EC
 
2.
SAZ4A4xx: For X4 signal
SAZ4A1xx: For X1 signa